|  |  |
| --- | --- |
| Roboter | Bedienungshinweise zum Ozobot |

|  |  |
| --- | --- |
| **Bitte beachte folgende Hinweise zur Code-Verwendung:** | |
| * Beachte, dass die Richtung, in der der Code in die Linie eingebracht wird, entscheidend sein kann. |  |
| * Verwende an Linien-Enden nur die speziellen „Linien-Ende-Befehle“. * Alle anderen Codes benötigen ein schwarzes Vor- und Nachelement. |  |
| * Lasse zu Kreuzungen genug Abstand. |  |
| * Zeichne die Linien nicht zu eng aneinander. |  |
| * Platziere die Codes nicht in Kurven und nicht auf Kreuzungen. |  |
| * Verwende die Codes nicht direkt hintereinander, sondern mit ein wenig Abstand. |  |
| **…bei der Verwendung von Klebe-Codes:** | |
| * Klebe die Codes gerade auf. |  |
| * Drücke die Codes nur leicht an – so kannst du sie ggfs. noch einmal austauschen. |  |
| **…bei händisch gezeichneten Codes:** | |
| * Zeichne Kurven nicht zu spitz. | d |
| * Zeiche die Linien nicht zu dünn, nicht zu dick, nicht zu unförmig, sondern ca. 5 mm breit. |  |
| * Beachte, dass du die Einzelfarben gleich dick zeichnest.  Nutze hierzu ggfs. die Stiftbreite im senkrechten Format. |  |
| * Verwende nur Ozobot-Stifte (oder IKEA-MÅLA mit Doppel-Strichen). | Bleistift |