|  |  |
| --- | --- |
| Roboter | Bedienungshinweise zum Ozobot |

|  |  |
| --- | --- |
| **Bitte beachten Sie folgende Hinweise zur Code-Verwendung:** | |
| * Beachten Sie, dass die Richtung, in der der Code in die Linie eingebracht wird, entscheidend sein kann. |  |
| * Verwenden Sie an Linien-Enden nur die speziellen „Linien-Ende-Befehle“. * Alle anderen Codes benötigen ein schwarzes Vor- und Nachelement. |  |
| * Lassen Sie zu Kreuzungen genug Abstand. |  |
| * Zeichnen Sie die Linien nicht zu eng aneinander. |  |
| * Platzieren Sie die Codes nicht in Kurven und nicht auf Kreuzungen. |  |
| * Verwenden Sie die Codes nicht direkt hintereinander, sondern mit ein wenig Abstand. |  |
| **…bei der Verwendung von Klebe-Codes:** | |
| * Kleben Sie die Codes gerade auf. |  |
| * Drücken Sie die Codes nur leicht an – so können Sie sie ggfs. noch einmal austauschen. |  |
| **…bei händisch gezeichneten Codes:** | |
| * Zeichnen Sie Kurven nicht zu spitz. | d |
| * Zeichen Sie die Linien nicht zu dünn, nicht zu dick, nicht zu unförmig, sondern ca. 5 mm breit. |  |
| * Beachten Sie, dass Sie die Einzelfarben gleich dick zeichnen. Nutzen Sie hierzu ggfs. die Stiftbreite im senkrechten Format. |  |
| * Verwenden Sie nur Ozobot-Stifte (oder IKEA-MÅLA mit Doppel-Strichen). | Bleistift |